**T A O T L U S /APPLICATION**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taotleja nimi/***Purchaser:* | |  | | |
| **Aadress/***Address:* | |  | | |
| **Kontaktisik/** *Contact person:* | |  | | |
| **E-post/***Email* ja **Telefon/***Phone***:***:* | |  | | |
| **Arve saaja kontaktisik (*finantsjuht, raamatupidaja või muu*)/** *Invoice recipient contact person (CFO, accountant or other)* | |  | | |
| **Arve saaja kontaktisiku e-post/** *Invoice recipient contact person email* | |  | | |
| **Vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele vastavalt EN1191 /** *Resistance to repeated opening and closing according to EN 1191*  **Suitsupidavuse katse vastavalt EN 1634-3 /** *Smoke tightness test according to EN 1634-3* | | | | |
|  | | | | |
| **Katseobjekti nimetus/** *Test object name:* | | |  | |
| **Toote tüüp/***Product type:* | | |  | |
| **Tootja nimi/aadress/** *Manufacturer name/address:* | | |  | |
| **Katseobjekti mõõdud**/*Dimensions* | | |  | |
| **Ukselehe mass**/ *Mass of door leaf* (kg) | | |  | |
| **Toote kasutusala/***Field of product:* | | |  | |
| **Lisatingimused/***Additional conditions:* | | |  | |
| **Katsemeetod** *(täita suitsupidavuse katse korral)* **/** *Test method (only for smoketightness test)* | | | **Sa S200** | |
| **Tsüklite arv/** *Number of cycles***:**  *(täita uksekäigu katse korral)* | | |  | |
| **Hooldusvälp**/Maintenance mode of operation *(täita uksekäigu katse korral)* | | | JAH /YES  EI /NO | |
| **Lisada taotlusele/***Add to application:* | | |  | |
| **Toote tehniline kirjeldus /***Product specification* | | |  | |
| **Toote hooldus- ja paigaldusjuhend/** *Product maintenance and installation manual* | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Katseprotokolli keel /***Test report language* |  |
| **Nõuded suitsupidavuse katseobjektile /***Requirements for smoke tightness test object:* | |
| Arv: Sa puhul on nõutav 1 katseobjekt. S200 või Sa ja S200 puhul on nõutav 2 katseobjekti.  *Number: 1 test object is required for Sa. S200 or Sa and S200 is required for 2 test objects.* | |
| Mõõdud: Katseobjekt tuleb katsetada täismõõdus. Suitsupidavuse katseahi võimaldab katsetada katseobjekti suurusega kuni 3200 x 3400 (Lx K)mm.  *Dimensions: The test object to be tested in full size. Smoke tightness test allows the testing of a test object size*  *3200 x 3400 (Wx H)mm.* | |
|  | |
| Meil on võimalik katsetada katseobjekte järgmiste mõõtmetega/ *We can test the test objects with the following dimensions:*  Stendis A (ühepoolsed ja kahepoolsed nii parema kui vasakukäelisis uksi) suurusega kuni 3200 x 3400 ( LxK)mm.  *Stand A (right and left-handed single and double doors) up to 3200 x 3400 (WxH) mm.*  Stendis B (ühepoolseid paremakäelisi uksi) suurusega (800-1200) x (2000-2400) (LxK) mm. *Stand B (right-handed single doors) up to (800-1200) x (2000-2400) (WxH) mm.* | |

**Taotleja kinnitab taotluse allkirjastamisega, et / Applicant confirmas by signing that**

* nõustun Kiwa Estonia OÜ üldiste müügi- ja lepingutingimustega <https://www.kiwa.com/ee/et/ettevottest/uldtingimused/>

mõistan nende sisu ning kohustun neid täitma. / *I have read the Kiwa Estonia OÜ General Sales and Contract terms and*

*conditions (*[*https://www.kiwa.com/ee/et/ettevottest/uldtingimused*](https://www.kiwa.com/ee/et/ettevottest/uldtingimused/)*/), I understand the content and comply with the contract.*

Kiwa Estonia OÜ hoiab katsetamise käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalsena ning ei avalikusta seda kolmandatele osapooltele ilma Taotleja loata. Välja arvatud seadustes ettenähtud juhtudel, MTÜ-le Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse või kui Taotleja on ise info avalikustanud. /

*Kiwa Estonia OÜ will keep confidential information obtained during every performance of testing and will not disclose it to third parties without clientś permission. Except for information provided by law, the Estonian Accreditation Centre, or if the applicant makes it publicly available.*

     

*Taotleja allkiri/ Purchaser signature kuupäev/date*